**Etterfylling av vann**

* For å etterfylle vann på energisentralen, åpnes frontdekselet på energisentralen AventaSolar HS800.
* Åpne vannkranen som vist på bildet forsiktig.
Sjekk at det ikke kommer vann på toppsiden av energisentralen (mellom ståltoppen og isolasjonen), reduser i så fall kranåpningen.
* Steng kranen når tanken er fylt, dvs. når det observeres at vann kommer i overløpsslangen (og ledes videre til sluket). Typisk etterfylling kan ta opp til 5 min.

Overløp med transparent slange

Kran til etterfylling av vann



Etterfylle\_vann\_Energisentral\_HS800\_v1.0\_20170301.docx

**Oppfølgingstiltak**

* Dersom etterfylling av vann i energisentralen må gjøres langt oftere enn det som regnes som normalt vedlikehold, anbefales en visuell lekkasjesjekk i teknisk rom og på solfangerfeltet.
* Kontakt Aventa hvis lekkasjen skyldes Aventas leveranse.
* Kontakt OBOS Ettermarket hvis lekkasjen er tilknyttet gulvvarme eller tappevannsrør.